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del Levofloxacin
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L'opportunita di utilizzare acque reflue depurate per I'irrigazione di aree verdi
ed agricole nasce dalla consapevolezza che, non essendo I'acqua una risorsa
inesauribile, & necessario razionalizzarne I'uso consentendone il riciclo per
riservare la migliore risorsa idrica all’'uso potabile. Ciononostante, & sempre
necessario verificare la qualita dell’acqua depurata per evitare 'eventuale
diffusione d’inquinanti attraverso il ciclo alimentare e i fenomeni di
fitotossicita con nocumento sulle colture. Il legislatore ha stabilito alcuni
parametri per il riutilizzo delle acque reflue, tuttavia, nei reflui urbani ed
agricoli é stata segnalata la presenza di un elevato numero xenobiotici, quali
cosmetici, disinfettanti domestici, farmaci (antibiotici, antinflammatori,
analgesici, antidepressivi ecc.) che, purtroppo, non sono completamente
eliminati dagli impianti tradizionali di depurazione. Queste sostanze, anche in
sinergia tra diloro, se non adeguatamente rimosse rappresentano un serio
problema per la salute e per 'ambiente.

I processi di ossidazione avanzata (AOP), adoperando adeguati semiconduttori,
‘possono essere una buona soluzione a questo problema perché, grazie alla
generazione di radicali liberi altamente reattivi, convertono i contaminanti
organici in sottoprodotti non tossici finali. Ovviamente & necessario effettuare
test di tossicita e di fitotossicita per essere sicuri della bonta dell’operazione.

Questo studio & stato condotto sulla levofloxacina, antibiotico microinquinante
persistente appartenente alla classe dei fluorochinoloni, frequentemente
somministrato sia agli esseri umani sia agli animali per il trattamento di
malattie e infezioni e ritrovato nelle acque reflue.

La levofloxacina disciolta in acqua distillata ed in acqua potabile & stata
sottoposta ad AOP utilizzando biossido di titanio come semiconduttore. E’ stata
elaborata la cinetica di degradazione e sono stati identificati i fotoprodotti
intermedi mediante cromatografia liquida accoppiata con spettrometro di
massa micrOTOF-Q-II (LC-MS, Bruker Daltonik GmbH, Brema). Adoperando
come specie test Solanum lycopersicum L. (pomodoro) e Lepidium sativum L.
(crescione), sono stati condotte prove di germinazione ed allungamento
radicale per valutare I'eventuale fitotossicita dei campioni fotodegradati.

Irisultati ottenuti hanno evidenziato che la miscela dei prodotti intermedi di
degradazione conserva un’alta fitotossicita a conferma che il processo va
monitorato fino a completezza e scomparsa degli effetti tossici prima di
procedere al riutilizzo delle acque reflue. Pur rappresentando una valida
risposta all'emergenza idrica, il riciclo deve essere condotto con responsabilita
ed attenzione salvaguardando 'ambiente e la salute.
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